INFINITER CL-3G

INFINITER CL-3G — *новый* ***лазерный уровень (нивелир)***с мощными зелеными лазерами в линейке INFINITER для помощи в разметке помещений при ремонте или монтаже мебели.

*Лазерный отвес*

3 зеленых лазера генерируют 2 яркие ортогональные вертикали и 1 горизонт. Помимо этого, INFINITER CL-3G оснащен лазерным отвесом, что позволяет выставлять прибор на контрольную реперную точку и переносить ее с пола на потолок. В корпус нивелира встроена резьба под штатив ⅝.

*Простота управления*

Все режимы можно использовать по отдельности: 1 вертикальная плоскость, 2 вертикальные плоскости, 1 горизонтальная плоскость, все плоскости одновременно. Использование только нужных плоскостей существенно экономит заряд аккумулятора и увеличивает продолжительность работы нивелира.

*Зеленый луч*

Зеленый лазер в INFINITER CL-3G воспринимается в 4 раза ярче красного при одинаковой мощности излучателя из-за особенностей человеческого зрения. Это позволяет более эффективно использовать прибор на расстояниях до 50 м с детектором. *С помощью* ***зеленого лазерного нивелира*** *можно осуществлять различные работы, такие как* монтаж навесных конструкций, установка осветительных приборов, выравнивание поверхностей.

*Увеличенный ресурс аккумулятора*

2

Литий-ионным аккумулятор имеет встроенный разъем, что позволяет производить его зарядку от сети 220В как вне корпуса прибора, так и в самом нивелире. Таким образом, можно продолжать работу с INFINITER CL-3G даже во время зарядки аккумулятора, что увеличивает возможности работы с прибором. Блок питания поставляется в комплекте.

*Дополнительный аксессуар*

Очки для работы с **лазерными *нивелирами*** входят в комплект. При их использовании линии лучей становятся еще более видимыми, что облегчает работу с нивелиром, особенно при яркой освещенности.

*Удобство в работе*

INFINITER CL-3G подойдет для большинства видов ремонтных работ. *Профессионалы и домашние умельцы могут* ***купить лазерный нивелир*** *для* монтажа перегородок, металлических конструкций, осветительных приборов, установки мебели, заливки полов, декорирования помещений.

Поворотное основание в INFINITER CL-3G плавно выполнит наведение вертикальных линий с высокой осевой точностью. Функция пригодится при монтаже металлических конструкций, при декорировании помещения и установке светильников.

*Самый точный и* ***лучший*** *способ использовать* ***лазерный нивелир*** *— во время проведения замеров установить прибор на штатив.*

Сенсорные кнопки обеспечивают управление нивелира легким касанием, исключая риск сбить настройки при нажатии кнопок.

Самовыравнивание нивелира

При угле наклона до 3 градуса лазер выравнивается сам. Если угол наклона превышает 3 градуса, нивелир сообщает об этом звуковым сигналом и миганием линий, его нужно выравнивать вручную с помощью регулируемой высоты ножек и пузырькового уровня на корпусе. Сами опоры сделаны из металла, что помогает установить нивелир INFINITER CL-3G на любой поверхности и увеличивает срок его службы.

Комплектация: нивелир, очки для работы с лазерными инструментами, аккумулятор li-ion, зарядное устройство, инструкция, пластиковый кейс.

Гарантия: 12 месяцев

Технические характеристики

* Диапазон измерения 30 м/50 м
* Питание 4,2 В 3000 мАч li-ion
* Тип лазера Класс II 532 нм < 1 мВт
* Температура эксплуатации -10°C ... +40°C
* Пылевлагозащита IP 54
* Габариты диаметр 110х200 мм
* Вес 0,95 кг
* Точность самовыравнивания ±0,3 мм/м
* Диапазон самовыравнивания ± 3°
* Тип резьбы 5/8’’