**Инструкция по применению**

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Нанесите клей кисточкой или шпателем. Достаточно нанести клей на одну поверхность. Сразу после этого прижмите поверхности друг к другу и дайте клею высохнуть в течение 5 минут. Через 30 минут для придания дополнительной устойчивости клеевой шов можно прогладить утюгом.

**Удаление остатков клея**

Остатки клея можно удалить сразу же после нанесения водой.