



**Верстаки серий «PROFFI M»**

Паспорт и инструкция по эксплуатации

**Инструкция по сборке**

C:\Users\Хакер\Desktop\Паспорта и инструкции\Верстак\Полный опора опора+надписи.tif

Рис.1.

Количество и вид комплектующих определяется заказом (рис.1, рис.2). В зависимости от вашей конфигурации некоторые действия могут быть пропущены.

1. Соединить между собой различные модули (тумбы, стойки) при помощи полки/стенки и закрепить при помощи шурупов 6,3х19 к опорам и при помощи шурупов 4,2х19 к столешнице.
2. Закрепить столешницу на опоры при помощи винтов М6х16, гаек М6 и шайб ∅6 (входят в комплектацию столешницы).
3. Закрепите на экране с помощью четырех винтов кронштейны.
4. На столешницу установить экран и закрепить его при помощи шурупов 4,2х19.
5. В удобном месте установить на экран полки – 2 шт., держатель для отвёрток, держатель ключей

**C:\Users\Хакер\Desktop\Паспорта и инструкции\Верстак\Полный опора тумба+надписи.tifC:\Users\Хакер\Desktop\Паспорта и инструкции\Верстак\полный тумба тумба+надписи.tif**

Рис.2.

**Свидетельство о приемке.**

Верстак \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Число, месяц, год

№ партии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись лица, ответственного за приемку)

**Свидетельство об упаковке.**

Верстак \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ упакован согласно требованиям технической документации.

Дата упаковки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Число, месяц, год

Упаковку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись, фамилия, инициалы

**Гарантии изготовителя.**

1. Изготовитель гарантирует соответствие верстаков требованиям технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

3. Срок службы изделия – 7 лет.

4. В течении гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт верстака или его замену в случае невозможности ее ремонта.

5. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и соблюдения требований настоящего паспорта.

6.Гарантийные обязательства распространяются на верстаки, приобретенные у предприятия – изготовителя или его официальных представителей.

**Сведения о рекламациях.**

При предъявлении претензий потребителю необходимо обратиться в торговую организацию, осуществившую продажу верстака, либо выслать паспорт с указанием неисправности по адресу, указанному на этикетке.

**Заполняет торговое предприятие.**

Дата продажи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Число, месяц, год

Продавец \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись или штамп

Штамп продавца