Таблица совместимости эластичного вкладыша 100х100х3 NI-3

 с популярными типами кабельных хомутов для крепления кабеля треугольником:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dutchclamp** | **Стандарт Электрик** | **ELRAF** | **РКС-Пласт** | **KOZ** | **Id-Technik** | **ПЭОТЭК** | **Коробов** |
| Triple 27-38,VTRPL 27-38 | СЭ-6 20/40 | КО 3 24-36,КО 3 32-47 | УКК-60,КК2-60 | TRI 25-40,TRI eco 24-35 | KS 25/36, KP 29/41 | KX 3X25-45 | КОРОБОВ-3 25-45 |
| Triple 38-51,VTRPL 38-51 | СЭ-6 40/60 | КО 3 37-52,КО 3 32-47 | УКК3-35/55,УКК3-40/70 | TRI 38-53,TRI eco 33-46 | KS 33/46, KP 39/53 | KX 3X40-60 | КОРОБОВ-3 40-60 |
| Triple 51-69,VTRPL 51-69 | СЭ-6 40/60,СЭ-3 65/75 | КО 3 50-65 | УКК3-40/70 | TRI 53-66,TRI eco 47-66 | KP 51/64,KH 62/75 | KX 3X50-75 | КОРОБОВ-3 50-75 |
| Triple 69-90,VTRPL 69-90 | СЭ-3 65/75,СЭ-3 72/85,СЭ-3 82/100 |  | ВКК3-65/90 | TRI 67-82,TRI 82-98,TRI eco 67-82 | KH 73/86,KH 84/97 | KX 3X75-100 | КОРОБОВ-3 75-100 |
| Triple 90-118, VTRPL 90-118 | СЭ-3 82/100,СЭ-3 100/140 |  | ВКК3-85/110,ВКК3-110/135 | TRI 82-98,TRI 99-120 | КН 95/107,KH 105/117 | KX 3X75-100 | КОРОБОВ-3 100-120 |
| Triple 118-150, VTRPL 118-150 | СЭ-3 100/140,СЭ-3 140/165 |  | ВКК3-110/135 | TRI 121-145 | KH 115/140 |  |  |

Таблица совместимости эластичного вкладыша 100х100х3 NI-3

 с популярными типами кабельных хомутов для одиночного крепления кабеля:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dutchclamp** | **Стандарт Электрик** | **ELRAF** | **РКС-Пласт** | **KOZ** | **ПЭОТЭК** | **Id-Technik** | **Коробов** |
| SE 15-26,VSGL 15-26 | СЭ-5 20/45 | КО 27, КО 27 T |  | ST 18-26 |  |  | КОРОБОВ-1 11-25 |
| SE 26-38,VSGL 26-38 | СЭ-5 20/45 | КО 40,КО 40 TP,КО 40 OTW,КО 40 TO | РКК-25/40 | ST 26-38, STC 21-38,ST eco 22-38 | KX 1X25-40 | K 26/38, KT 25/39 | КОРОБОВ-1 25-40 |
| SE 36-52,VSGL 36-52 | СЭ-5 20/45,СЭ-5 45/65 | KO 54 | РКК-40/60 | ST 36-52,STC 36-52,ST eco 36-52 | KX 1X40-60 | K 36/52 | КОРОБОВ-1 40-60 |
| SE 50-75,VSGL 50-75 | СЭ-5 45/65,СЭ-1 65/90 | КО 75, КО 75 TP,КО 75 TPКО 75 OTW,КО 75 TO | РКК-40/60,ВКК-65/90 | ST 50-75,STC 46-75,ST eco 50-75 | KX 1X60-90 | K 50/75 | КОРОБОВ-1 60-90 |
| SE 75-100,VSGL 75-100 | СЭ-1 65/90,СЭ-1 85/105 | КО 90, КО 100 | ВКК-65/90,ВКК-85/105 | ST 75-100,STC 72-100 | KX 1X60-90 | KR 75/100,K 66/90 | КОРОБОВ-1 60-90,КОРОБОВ-1 90-115 |
| SE 100-135,VSGL 100-135 | СЭ-2 100/130 | КО 132 | ВКК-100/125,ВКК-125/150 | ST 100-130 |  | KR 100/130 | КОРОБОВ-1 90-115 |
| SE 135-170,VSGL 135-170 | СЭ-2 130/160 |  | ВКК-125/150,ВКК-145/170 | STC 120-160 |  | KR 130/160 |  |