Таблица совместимости эластичного вкладыша 100х100х3 NI-3

с популярными типами кабельных хомутов для крепления кабеля треугольником:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dutchclamp** | **Стандарт Электрик** | **ELRAF** | **РКС-Пласт** | **KOZ** | **Id-Technik** | **ПЭОТЭК** | **Коробов** |
| Triple 27-38,  VTRPL 27-38 | СЭ-6 20/40 | КО 3 24-36,  КО 3 32-47 | УКК-60,  КК2-60 | TRI 25-40,  TRI eco 24-35 | KS 25/36, KP 29/41 | KX 3X25-45 | КОРОБОВ-3 25-45 |
| Triple 38-51,  VTRPL 38-51 | СЭ-6 40/60 | КО 3 37-52,  КО 3 32-47 | УКК3-35/55,  УКК3-40/70 | TRI 38-53,  TRI eco 33-46 | KS 33/46, KP 39/53 | KX 3X40-60 | КОРОБОВ-3 40-60 |
| Triple 51-69,  VTRPL 51-69 | СЭ-6 40/60,  СЭ-3 65/75 | КО 3 50-65 | УКК3-40/70 | TRI 53-66,  TRI eco 47-66 | KP 51/64,  KH 62/75 | KX 3X50-75 | КОРОБОВ-3 50-75 |
| Triple 69-90,  VTRPL 69-90 | СЭ-3 65/75,  СЭ-3 72/85,  СЭ-3 82/100 |  | ВКК3-65/90 | TRI 67-82,  TRI 82-98,  TRI eco 67-82 | KH 73/86,  KH 84/97 | KX 3X75-100 | КОРОБОВ-3 75-100 |
| Triple 90-118, VTRPL 90-118 | СЭ-3 82/100,  СЭ-3 100/140 |  | ВКК3-85/110,  ВКК3-110/135 | TRI 82-98,  TRI 99-120 | КН 95/107,  KH 105/117 | KX 3X75-100 | КОРОБОВ-3 100-120 |
| Triple 118-150, VTRPL 118-150 | СЭ-3 100/140,  СЭ-3 140/165 |  | ВКК3-110/135 | TRI 121-145 | KH 115/140 |  |  |

Таблица совместимости эластичного вкладыша 100х100х3 NI-3

с популярными типами кабельных хомутов для одиночного крепления кабеля:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dutchclamp** | **Стандарт Электрик** | **ELRAF** | **РКС-Пласт** | **KOZ** | **ПЭОТЭК** | **Id-Technik** | **Коробов** |
| SE 15-26,  VSGL 15-26 | СЭ-5 20/45 | КО 27,  КО 27 T |  | ST 18-26 |  |  | КОРОБОВ-1 11-25 |
| SE 26-38,  VSGL 26-38 | СЭ-5 20/45 | КО 40,  КО 40 TP,  КО 40 OTW,  КО 40 TO | РКК-25/40 | ST 26-38, STC 21-38,  ST eco 22-38 | KX 1X25-40 | K 26/38, KT 25/39 | КОРОБОВ-1 25-40 |
| SE 36-52,  VSGL 36-52 | СЭ-5 20/45,  СЭ-5 45/65 | KO 54 | РКК-40/60 | ST 36-52,  STC 36-52,  ST eco 36-52 | KX 1X40-60 | K 36/52 | КОРОБОВ-1 40-60 |
| SE 50-75,  VSGL 50-75 | СЭ-5 45/65,  СЭ-1 65/90 | КО 75, КО 75 TP,  КО 75 TP  КО 75 OTW,КО 75 TO | РКК-40/60,  ВКК-65/90 | ST 50-75,  STC 46-75,  ST eco 50-75 | KX 1X60-90 | K 50/75 | КОРОБОВ-1 60-90 |
| SE 75-100,  VSGL 75-100 | СЭ-1 65/90,  СЭ-1 85/105 | КО 90, КО 100 | ВКК-65/90,  ВКК-85/105 | ST 75-100,  STC 72-100 | KX 1X60-90 | KR 75/100,  K 66/90 | КОРОБОВ-1 60-90,  КОРОБОВ-1 90-115 |
| SE 100-135,  VSGL 100-135 | СЭ-2 100/130 | КО 132 | ВКК-100/125,  ВКК-125/150 | ST 100-130 |  | KR 100/130 | КОРОБОВ-1 90-115 |
| SE 135-170,  VSGL 135-170 | СЭ-2 130/160 |  | ВКК-125/150,  ВКК-145/170 | STC 120-160 |  | KR 130/160 |  |