Тележка для шланга металлическая, предназначена для хранения, транспортировки и использования поливочных шлангов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тележки для шланга – УЛТ «Оснастка» г. Москва | Тележки для шланга – УЛТ «Оснастка» г. Москва | Тележки для шланга – УЛТ «Оснастка» г. Москва |

- Ёмкость катушки для шланга ------ 60 метров шланга 19 мм (G 3/4“ дюйма)
- Габариты В х Ш хТ (м)---------------- 0,65 х 0,45 х 0,54
- Вес тележки без шланга не более 8 кг.
- Тележка рассчитана на бытовое и профессиональное применение.

- Комплект поставки рис.8.

**Инструкция по сборке**

1. К ободу катушки прикрепить болтами три коротких стяжки **рис.1** (штуцер обода длинной стороной ориентировать вниз)
2. Прикрепить второй обод **рис.2** (штуцер обода длинной стороной ориентировать наружу катушки)
3. Прикрепить к стойке длинную стяжку **рис.3**
4. Вставить катушку в стойку и стянуть их болтами через длинную стяжку **рис.4**
5. К стойкам прикрепить ручку **рис.5**
6. На оси стоек установить: колеса, затем шайбы и застопорить шплинтами **рис.6**
7. Прикрутить универсальные штуцера **рис.7**

|  |  |
| --- | --- |
| Тележки для шланга – УЛТ «Оснастка» г. Москва | Тележки для шланга – УЛТ «Оснастка» г. Москва |
| **Рис.1** | **Рис.2** |
| Тележки для шланга – УЛТ «Оснастка» г. Москва | Тележки для шланга – УЛТ «Оснастка» г. Москва |
| **Рис.3** | **Рис.4** |
| Тележки для шланга – УЛТ «Оснастка» г. Москва | Тележки для шланга – УЛТ «Оснастка» г. Москва |
| **Рис.5** | **Рис.6** |
| Тележки для шланга – УЛТ «Оснастка» г. Москва | Тележки для шланга – УЛТ «Оснастка» г. Москва |
| **Рис.7** | **Рис.8** |