|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Инструкция к применению оптической системы maxTV® Clip.**  Ваше новое приобретение – изделие высокого качества от завода **Eschenbach**.  Это первоклассный "**Сделанный в Германии**" продукт был произведен с использованием самых современных методов.  **Мы поздравляем Вас с Вашим выбором!**  **maxTV®** **Clip** позволяет видеть в два раза больше на расстоянии около 3 м не напрягая глаза. Это делает его идеальным для просмотра телевизора. Современный дизайн и простое использование были главными приоритетами при разработке этого продукта.  С оптической системой **maxTV®** **Clip** Ваши руки будут свободны, т.к. эти увеличительные стекла (лупа) надеваются на ваши обычные очки.  **Правила техники безопасности**    **❶ Опасность ослепления или травмы.**  **Никогда не смотрите на солнце или очень яркие источники света через оптическое оборудование.**  **❷ Риск воспламенения!**  **Линзы, используемые в оптическом оборудовании, могут нанести значительный ущерб из-за их "эффекта воспламенения", если используются или хранятся ненадлежащим образом. Не оставляйте линзы под прямыми солнечными лучами.**  ❸ **Удостоверьтесь, что другие люди и особенно дети знают правила техники безопасности!**  ❹ **Оптическая система maxTV® Clip не должна использоваться во время передвижения.**  **❺ защитите свои maxTV® Clip от ударов, влажности и чрезмерно высокой температуры. Никогда не помещайте maxTV® Clip рядом с нагревательными приборами, под прямыми солнечными лучами или в близи источников открытого огня.**  **Регулировка**  Оптическая система **maxTV® Clip** предназначена для рабочего расстояния 3 м от глаза. Чтобы прикрепить **maxTV® Clip** к очкам, нажмите на зажим.  Если вы хотите прекратить использование **maxTV® Clip,** просто поднимите окуляры вверх. Нет необходимости снимать клип с очков.  Клип можно отрегулировать по высоте. Имеется 5 возможных положений. Для того чтобы отрегулировать положение по высоте, достаточно перекрутить винты.  Объективы **maxTV® Clip** должны располагаться по центровке ваших очков, для оптимальной видимости.  Ели вы не можете добиться хороших результатов с помощью **maxTV® Clip** это может быть по следующим причинам:  - возможно неправильно выбрано рабочее расстояние  - возможно вы закрепили под слишком крутым углом, смещение по вертикали  - возможно ваше межзрачковое расстояние может лежать вне диапазона, предусмотренного оптической системой **maxTV® Clip.** | **Инструкции по уходу**  **maxTV® Clip** - высококачественная, технологически продвинутая, сложная оптическая система, она нуждается в правильной обработке и заботе.  Для защиты от пыли и внешних воздействий, мы рекомендуем, хранить очки в кейсе (футляре), поставляемом в комплекте.  Не используйте моющие средства, которые содержат смягчители, спиртосодержащие, основанные на алкоголе, растворители или абразивные вещества. Они могут повредить линзы.  Чтобы удалить загрязнение тщательно протирайте линзу влажной тканью.  Не мойте **maxTV® Clip** в сверхзвуковой, или ультразвуковой мойке!  **Технические характеристики**  - Артикул: **16244**  - Увеличение (кратность): 2.0 х  - Вес всего 23 грамма  - Межзрачковое расстояние: 62-70 мм  - Расстояние до рассматриваемого объекта (рекомендуемое рабочее расстояние): 3 м.  - Поле зрения: 9 градусов, 1 м / 3 м.  По вопросам приобретения оптических систем производства завода Eschenbach (Эшенбах) обращайтесь:   |  | | --- | | **Эксклюзивный дистрибьютор в России:**  **ООО «Мир зрения»**  **107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15, офис 512.**  **тел.: +7 (495) 18-19-202, (962) 978-80-82, (903) 524-11-60;**  **e-mail: info@mirzreniya.ru**  **www.mirzreniya.ru** |   Сделано в Германии.  Eschenbach Optik GmbH  Nürnberg ∙ Germany |