|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Инструкция к применениюоптической системы maxDETAIL® Clip.**Ваше новое приобретение – изделие высокого качества от завода **Eschenbach**.Это первоклассный "**Сделанный в Германии**" продукт был произведен с использованием самых современных методов.**Мы поздравляем Вас с Вашим выбором!**Вам, нужно работать обеими руками с хрупкими, мелкими элементами и Вам нужна третья – для того, чтобы держать лупу и рассматривать мелкие детали? С оптической системой **maxDETAIL®** **Clip** Ваши руки будут свободны, т.к. эти увеличительные стекла (лупа) надеваются на ваши обычные очки. **Правила техники безопасности****❶ Опасность ослепления или травмы.** **Никогда не смотрите на солнце или очень яркие источники света через оптическое оборудование.****❷ Риск воспламенения!** **Линзы, используемые в оптическом оборудовании, могут нанести значительный ущерб из-за их "эффекта воспламенения", если используются или хранятся ненадлежащим образом. Не оставляйте линзы под прямыми солнечными лучами.**❸ **Удостоверьтесь, что другие люди и особенно дети знают правила техники безопасности!**❹ **Оптическая система maxDETAIL® Clip не должна использоваться во время передвижения.** **❺ защитите свои maxDETAIL® Clip от ударов, влажности и чрезмерно высокой температуры. Никогда не помещайте maxDETAIL® Clip рядом с нагревательными приборами, под прямыми солнечными лучами или в близи источников открытого огня.****Регулировка**Оптическая система **maxDETAIL® Clip** предназначена для рабочего расстояния 400 мм от глаза. Чтобы прикрепить **maxDETAIL® Clip** к очкам, нажмите на зажим.Если вы хотите прекратить использование **maxDETAIL® Clip,** просто поднимите окуляры вверх. Нет необходимости снимать клип с очков.Клип можно отрегулировать по высоте. Имеется 5 возможных положений. Для того чтобы отрегулировать положение по высоте, достаточно перекрутить винты.Объективы **maxDETAIL® Clip** должны располагаться по центровке ваших очков, для оптимальной видимости.Ели вы не можете добиться хороших результатов с помощью **maxDETAIL® Clip** это может быть по следующим причинам:- возможно неправильно выбрано рабочее расстояние- возможно вы закрепили под слишком крутым углом, смещение по вертикали- возможно ваше межзрачковое расстояние может лежать вне диапазона, предусмотренного оптической системой **maxDETAIL® Clip.** | **Инструкции по уходу****maxDETAIL® Clip** - высококачественная, технологически продвинутая, сложная оптическая система, она нуждается в правильной обработке и заботе. Для защиты от пыли и внешних воздействий, мы рекомендуем, хранить очки в кейсе (футляре), поставляемом в комплекте. Не используйте моющие средства, которые содержат смягчители, спиртосодержащие, основанные на алкоголе, растворители или абразивные вещества. Они могут повредить линзы. Чтобы удалить загрязнение тщательно протирайте линзу влажной тканью.Не мойте **maxDETAIL® Clip** в сверхзвуковой, или ультразвуковой мойке! **Технические характеристики**- Артикул: **16246**- Увеличение (кратность): 2.0 х- Вес всего 23 грамма- Межзрачковое расстояние: 62-70 мм- Расстояние до рассматриваемого объекта (рекомендуемое рабочее расстояние): 40 см от глаз и 35 см от окуляра.- Поле зрения: приблизительно 85 мм.По вопросам приобретения оптических систем производства завода Eschenbach (Эшенбах) обращайтесь:

|  |
| --- |
| **Эксклюзивный дистрибьютор в России:****ООО «Мир зрения»****107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15, офис 512.****тел.: +7 (495) 18-19-202, (962) 978-80-82, (903) 524-11-60;****e-mail: info@mirzreniya.ru****www.mirzreniya.ru** |

Сделано в Германии.Eschenbach Optik GmbHNürnberg ∙ Germany |