Характеристики

Размер шпинделя: 5/8-11 унифицированная укрупненная резьба (UNC)

Скорость свободного вращения: 2300 об/мин

Рекомендуемое давление воздуха: 90 psi

Средний расход воздуха: 6 куб. футов / мин.

Размер входного воздушного патрубка: ¼” национальная трубная резьба (NPT)

Внутренний диаметр шланга: 3/8”

Длина: 7-1/2”

Масса: 4,4 фунта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Артикул | Наименование | Перевод | Кол-во |
| 1 | VP-70001 | Motor housing | Корпус | 1 |
| 2 | VP-70002 | Set screw | Установочный винт | 2 |
| 3 | VP-70003 | Exhaust handle | Выхлопная рукоятка | 1 |
| 4 | VP-70004 | Handle grip (exhaust) | Накладка на выхлопную рукоятку | 1 |
| 5 | VP-70005 | Exhaust deflector | Отклонитель выхлопа | 1 |
| 6 | SP-25220 | Spring pin | Штифт пружины | 1 |
| 7 | VP-70007 | Throttle lever | Пусковой рычаг | 1 |
| 8 | VP-70008 | Handle grip (inlet) | Накладка на рукоятку подвода | 1 |
| 9 | VP-70009 | Inlet handle | Рукоятка подвода | 1 |
| 10 | AR-38001 | Air inlet bushing | Втулка входящего воздушного патрубка | 1 |
| 11 | VP-70011 | Bearing cap | Крышка подшипника | 1 |
| 13 | VP-70013 | Rear end plate | Задняя вставка | 1 |
| 14 | VP-70014 | Rotor blade | Лопатка ротора | 4 |
| 15 | VP-70015 | Rotor | Ротор | 1 |
| 16 | SP-30060 | Spring pin | Штифт пружины | 1 |
| 17 | VP-70017 | Cylinder | Цилиндр | 1 |
| 18 | VP-70018 | Front end plate | Передняя вставка | 1 |
| 19 | BB-06082 | Ball bearing | Шарикоподшипник | 1 |
| 20 | SP-30220 | Spring pin | Штифт пружины | 1 |
| 21 | VP-70021 | Collar | Цанга | 1 |
| 22 | VP-70022 | Clamp nut | Зажимная гайка | 1 |
| 23 | BB-62040 | Oil seal (V-model) | Сальник (мод. V) | 1 |
| 24 | VP-70024 | Ball bearing | Шарикоподшипник | 1 |
| 26 | VP-70026 | Internal gear | Зубчатое колесо внутреннего зацепления | 1 |
| 27 | NR-40230 | Needle roller | Игольчатый ролик | 2 |
| 28 | NR-15138 | Needle roller | Игольчатый ролик | 22 |
| 29 | VP-70029 | Planet gear | Планетарная шестерня | 2 |
| 30 | BB-60050 | Ball bearing | Шарикоподшипник | 1 |
| 32 | VP-70032 | Planet cage | Коробка планетарной передачи | 1 |
| 33 | BB-60002 | Ball bearing | Шарикоподшипник | 1 |
| 34 | ORP-0180 | O-ring | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 |
| 35 | VS-70035 | Valve stem | Шток клапана | 1 |
| 36 | DG-40058 | O-ring | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 |
| 37 | VP-70037 | Valve spring | Пружина клапана | 1 |
| 38 | VP-70038 | Air regulator | Регулятор подачи воздуха | 1 |
| 39 | ORP-0080 | O-ring | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 |
| 40 | ORP-0120 | O-ring | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 |
| 41 | VP-70C41 | Valve screw | Винт клапана | 1 |
| 42 | VP-70042 | Pad | Диск | 1 |
| 43 | VP-70I43 | Pad nut | Гайка диска | 1 |
| 45 | VP-70045 | Bushing | Втулка | 1 |
| 47 | VP-70047 | Wrench | Ключ | 1 |
| 48 | AG-70057 | Wrench | Ключ | 1 |
| К01 | VP-70K01 | Motor housing kit (1, 2, 45) | Комплект корпуса (1, 2, 45) | 1 компл. |
| К02 | VP-70K02 | O-ring kit (36, 39, 40) | Комплект уплотнительных колец круглого сечения (36, 39, 40) | 1 компл. |
| К03 | VP-70K03 | Planet gear kit (27, 28, 29) | Комплект планетарной передачи (27, 28, 29) | 1 компл. |
| К04 | VP-70K04 | Cylinder kit (16, 17) | Комплект цилиндра (16, 17) | 1 компл. |