**Клещи гибкие F-1**

Клещи гибкие F-1 предназначены для измерения силы переменного тока. Имеют увеличенный диаметр обхвата - 400 мм. Совместимы с MRU-200, PQM-7ХХ,MPI-530, MPU-1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Диапазон** | **Разрешение** | **Основная погрешность** |
| 1..3000 A (AC) 10000 Ap-p | 0,01% Inom | ±1%·IRMSизм ±2%·IRMSизм(с учетом доп. погрешности от положения) |

* Ap-p - пиковое значение
* Inom - номинальное значение предела диапазона измерения для токоизмерительных клеще