**Электрообогреватель бытовой гибкий типа ЭО**

 **«Грелка»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Спасибо Вам за то, что остановили свой выбор на нашем товаре! Наша «Грелка» отличается высоким качеством, экономичностью, надежностью и простотой в использовании. Она предназначена для обогрева ног, рук. Подарит Вам мягкое тепло в холодном помещении, сделает вашу жизнь более комфортной. Но, чтобы в дальнейшем избежать любых недоразумений, просим Вас очень внимательно ознакомиться и запомнить это руководство по эксплуатации и условия гарантийных обязательств, распространяемых на Вашу «Грелку».

**Общие положения**

Вы приобрели Электрообогреватель бытовой «Грелка» (далее - Устройство), предназначенный для бытового использования.

Помните, что это электрическое устройство, при эксплуатации которого необходимо соблюдать требования пожарной и энергобезопасности.

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |  |
| Рабочее напряжение электросети | 220 В |
| Температура на поверхности, не более | 35-40 0С |
| Материал | Полотно нетканое иглопробивное |
| Время нагрева до рабочей температуры | 5-10 мин. |
| Режим работы | длительный |
| Потребляемая мощность  | 30 Вт |
| Класс защиты оболочки нагревательного элемента по ГОСТ 15150-69 | Ip20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 3135.0-95 | ИИ |
|  Размер, см | 43х34 |
| Регулятор мощности - две позиции: 50% - 15 Вт, 100% - 30Вт | 230V, AC 50 Hz, 0.6 A |

**КОМПЛЕКТ**

Грелка 1 шт.

Флисовый чехол 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Упаковка 1 шт.

**ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ УСТРОЙСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

* Достать устройство из упаковки.
* Проверить, что номинальное напряжение, указанное в таблице характеристик, совпадает с напряжением сети и состоянием розетки.
* Подключить Устройство к электросети.
* Используется как грелка для ног и тела.
* Перед применением данного Устройства обязательно проконсультируйтесь с врачом относительно возможности прогрева определенных частей тела!

**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

 При эксплуатации Устройства не допускается следующее:

* длительное пребывание включенного Устройства во влажном помещении;
* попадание воды на включенное Устройство;
* вставлять вилку Устройства в испорченные розетки;
* оставлять включенное Устройство без присмотра;
* прокалывать Устройство чем-либо;
* оставлять детей без присмотра у включенного Устройства;
* **накрывать Устройство материалами, которые наделены термоизоляционными качествами (матрас, простыню, плед т.п.);**
* механические повреждения Устройства и электрического шнура;
* разбирать и проводить самостоятельный ремонт;
* переносить и подвешивать устройство за электрический шнур;
* сильного натяжения и перегибов электрического шнура;
* располагать устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов или жидкостей;

**ВНИМАНИЕ**

Следует применять Устройство только в соответствии с этим руководством по эксплуатации. Несоблюдение правил эксплуатации может привести к возникновению пожара, поражения электрическим током и травмы.

Перед тем, как отложить Устройство на хранение, дайте ему остыть.

Не используйте Устройство для других целей, не описанных в этом руководстве.

**Гарантийные обязанности**

Изготовитель гарантирует соответствие качества Электрообогреватель бытового «Грелка» требованиям ТУ У 27.5-2354112676-001:2013 при соблюдении потребителем требований эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с дня продажи.

В случае нарушения работоспособности изделия по вине производителя на протяжении гарантийного срока эксплуатации, потребитель вправе на бесплатный ремонт или замену изделия. По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в пункты продажи.

Производитель ООО «Теплосистемы ЮБК»

Тел+7 495 268 07 50 сайт [WWW.TEPLOKRYMA.RU](http://WWW.TEPLOKRYMA.RU) e-mail: INFO@TEPLOKRYMA.RU