Уголок LG 200х200х100х6,0 мм  
с ребром жесткости (отв. 8,5 мм; 12,5 мм) грунт ГФ-021  
арт. 600 02 200200 100 1LG

Самый мощный крепежный уголок в России из полосовой стали 6,0 мм. Имеет вваренное ребро жесткости из стали 6 мм. На каждой полке уголка 5 отв. Ø 12,5 мм и 8 отв. Ø 8,5 мм под резьбовые шпильки, саморезы или анкера.

Ребро жесткости имеет 4 отв. Ø 12,5 мм для возможности установки укосины.

Антикоррозионное покрытие коричневым грунтом ГФ-021.

Лучший выбор при монтаже ответственных конструкций, где опасно или запрещено вести сварочные работы при монтаже временных зданий и сооружений, навесов и складов, скатных кровель, пергол, летних террас.