Уголок LG 100х100х100х6,0 мм  
с ребром жесткости (отв. 8,5 мм; 12,5 мм) грунт ГФ-021  
арт. 600 02 100100 LG

Правильный выбор для соединения ответственных конструкций. Изготовлен из стальной полосы 6 мм методом холодной штамповки. На каждой полке 4 отв. Ø 12,5 мм и 4 отв. Ø 8,5 мм под резьбовые шпильки, саморезы или анкера.

Антикоррозионное покрытие грунтом ГФ-021 коричневого цвета.

Используется при монтаже конструкций, где опасно или запрещено вести сварочные работы, при монтаже временных зданий и сооружений, навесов и складов, зернохранилищ, скотных дворов, скатных кровель, пергол, летних террас.