Teiber Li 800 – **линейно-интерактивный** источник бесперебойного питания, универсальное решение как для офисного, так и для домашнего применения.

Li 800, с увеличенным временем автономии, позволит избежать проблем с короткими замыканиями, перегрузками и колебаниями напряжения в сети. Специальный звуковой сигнал оповестит об отключении электроэнергии.

Устройство оснащено 6-ю розетками и 2-мя разъемами USB, что позволяет подключить достаточно большое кол-во устройст, в том числе, заряжать гаджеты напрямую.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Активная мощность, Вт | 480 |
| Индикация | светодиоды |
| Тип выходов, кол-во | СЕЕ7/6 |
| Встроенная батарея | 1х9Ач |
| Напряжение батареи, В | 12 |
| Подключаемые устройства | Бытовая электроника |
| Время автономной работы при половинной нагрузке, мин. | 10 |
| Доп.опции | связь с компьютером |
| Технические характеристики | Полная мощность: 800ВА Номинальная мощность: 480Вт Защита от КЗ и перегрузки: Встроенный предохранитель Звуковое оповещение. Выходные разъемы:  CEE7(Евро розетка) - 6шт. USB - 2шт. (для зарядки моб. устройств) Входной разъем C14: съемный шнур с вилкой CEE7  (длина шнура 1 метр) Габариты устройства/вес: 185х280х95мм/4,5кг Габариты упаковки/вес: 145х333х238мм/6,2кг  Транспортная упаковка(габариты/кол-во устройств/вес): 450х350х250мм/3шт/20кг  Гарантия производителя: 1 год. |
| Комплектация | 1. Устройство ИБП TIEBER LI 800. 2. Кабель питания для подключения к сети. 3. Инструкция на русском языке. |