**Метод применения:**

1. Праймер может быть нанесен распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре.
2. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера.
3. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы).
4. При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин.