**Паспорт**

Удлинитель силовой ТМ АТЛАНТ на катушке.

Соответствует ТР ТС 004/2011

Удлинитель предназначен для подключения электрических приборов до 12000Вт к электрической сети переменного тока напряжением 380В

**Технические характеристики**

• Напряжение (В): 380

• Номинальный ток нагрузки (А): 32

• Тип провода: КГ

• Заземление: с заземлением

• Количество розеток (шт): 1

• Степень защиты IP: IP44

• Температура эксплуатации и хранения от -45°до+45°

Требования по технике безопасности

***Удлинитель необходимо полностью размотать перед началом использования!***

Запрещается эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах, а так же подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению изделия.

Гарантийный срок службы удлинителя 12 месяцев с даты продажи.

**Изготовитель:** ООО "ТД Независимость" Москва, 121471, ул. Рябиновая, д.44

Тел: +7(495)448-84-21

E-m@il: info@t-d-n.ru

|  |  |
| --- | --- |
| Место продажи: |  |
| Дата продажи |  |
| МП |  |