**K2 GLASS DOCTOR** - комплект для ремонта лобового стекла. Он был создан для легкого заполнения точечных трещин или повреждений в виде паука на стекле.

Благодаря K2 GLASS DOCTOR вы избавитесь от проблемы сколов стекла после удара о камень. Смола, содержащаяся в наборе, заполняет трещины на стекле, а затем после воздействия солнечных лучей, затвердевая, оставляет полностью прозрачную форму.

Использование комплекта K2 GLASS DOCTOR маскирует сколы на лобовом стекле, делая их незаметными и не мешает вождению. Это также предотвращает увеличение трещин.

Благодаря ремонтному комплекту K2 GLASS DOCTOR вам не нужно беспокоиться о том, что ваш автомобиль не пройдет ТО из-за сколов на лобовом стекле или что все лобовое стекло потребуется заменить.

**Как использовать:**

1. Очистите отслоившиеся частицы стекла от сколов (отверстие в трещине от удара) с помощью иголки. Также очистите всю поверхность по диаметру поврежденного участка.

2. Нанесите клейкую ленту на стекло, где есть сколы. Для этого снимите защитную пленку с одной стороны пломбы. Установите прокладку так, чтобы брызги находились в центре отверстия, а язычок был обращен вверх. Плотно прижмите уплотнитель к стеклу.

3. Оторвите защитную пленку с верхней части пломбы.

4. Установите подставку на прокладку так, чтобы выступы перекрывали друг друга. Убедитесь, что он плотно прижат к прокладке.

5. Вылейте содержимое тюбика со смолой в держатель через отверстие вверху. Оставьте немного смолы для предпоследнего этапа ремонта. Вытрите излишки смолы и закройте емкость для смолы.

6. Поместите шприц с полностью вдавленным поршнем в верхнее отверстие. Убедитесь, что он хорошо сидит.

7. Вытяните воздух из основания, удерживая цилиндр шприца одной рукой и поднимая поршень шприца другой рукой. Зафиксируйте поршень, защелкнув первый клин на пружинном зажиме. Отпустите и оставьте шприц на 10 минут, чтобы выпустить весь воздух.

8. Вытяните шприц и втяните в него воздух. Вставьте шприц обратно и убедитесь, что он плотно сидит.

9. Надавите на поршень шприца и зафиксируйте его на другом клине, зафиксировав поршень вращательным движением против пружинного зажима. Оставьте заблокированный шприц на 20 минут. После этого вытащите шприц.

10. С помощью лезвия бритвы срежьте край основания и снимите его со стекла. Удалите со стекла излишки смолы.

11. Снова нанесите одну или несколько капель смолы на место скола, приклейте туда прозрачную затвердевающую пленку и выдавите из-под нее пузырьки воздуха.

12. Стекло с нанесенным таким образом K2 Glass Doctor следует поместить под воздействие солнечного света не менее 15 минут, чтобы смола затвердела. Когда смола затвердеет, используйте лезвие бритвы, чтобы аккуратно соскрести затвердевающую пленку и излишки смолы.

**Набор содержит:**

- шприц;

- пружинный зажим;

- первый клин;

- второй клин;

- тюбик с наполнителем;

- лезвие бритвы;

- основание с воронкой;

- самоклеющаяся прокладка;

- лист самотвердеющей фольги;

- шпилька для очистки места трещины.

**Комментарии:**

1. Не используйте под прямыми солнечными лучами.

2. Не наносите на горячее стекло. Приклейте в затененном месте.

3. Лезвие бритвы, входящее в комплект, необходимо для удаления остатков клея.

4. Не допускайте контакта смолы с окрашенными элементами.