**Инструкция по применению Олифы.**

Наносить на сухую чистую поверхность.

Предварительно размешать.

Наносить кистью или валиком, если большая ровная поверхность.

Наносится в один-два слоя.

Расход 125 – 200г/мкв, в зависимости от породы дерева и слоев нанесения.

Перед нанесением возможно подогревание, для более глубокого проникновения.

Время высыхания 24 часа при 20-22 градусах, при более высокой температуре высыхает значительно быстрее.