**Инструкция нанесения льняного масла.**

Наносить на сухую чистую поверхность.

Наносить кистью, распылителем или валиком, тампоном, губкой.

Наносится в один-два слоя.

Расход - 1 литр на 13-15 м2 в один слой в зависимости от впитывающей способности дерева.

Допускается нагревание, для более глубокого проникновения.