|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование измерений | Диапазон измерений | Цена деления шкал | Предел допускаемой погрешности |
| Контроль глубины дефектов (вмятин, забоев), глубины разделки шва до корневого слоя, превышения кромок (шкала Г), мм | 0÷15 | 1 | ±0.5 |
| Контроль высоты усиления шва (шкала Г), мм | 0÷5 | 1 | ±0.5 |
| Контроль величин притупления и ширины шва (шкала Е), мм | 0÷50 | 1 | ±0.15 |
| Контроль зазора ( шкала И), мм | 0.5÷4 | 0.5 | ±0.25 |
| Контроль углов скоса кромок (шкала Д), град. | 0÷45 | 5 | ±2.5 |
| Определение номинального значения диаметра электродов (пазы Ж), мм | 1/1.2/2/2.5/3/3.25/4/5 |  | ±0.3 |