|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Функция** | **Диапазон** | **Разрешение** | **Погрешность** |
| Использование как линейки | 0-60 мм | 1 мм | ±0.2 мм |
| Использование несоосности поверхностей, смещения, выпуклости шва | 0-25 мм | 1 мм | ±0.2 мм |
| Измерение угла кромки | 0-60° | 5° | ±1° |
| Измерение вогнутости шва | 0-20 мм | 1 мм | ±0.2 мм |
| Измерение катета углового шва | 0-25 мм | 1 мм | ±0.2 мм |
| Измерение глубины подреза | 0-20 мм | 1 мм | ±0.2 мм |