|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Контролируемый параметр** | **Диапазон измерения / Цена деления шкалы** | **Погрешность** |
| Измерение углового шва | 3 - 25 мм / 0,8 мм | ±0,8 мм |
| Измерение толщины горла сварного шва | 0 - 26 мм  / 1,6 мм | ±1,6 мм |