|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Контролируемый параметр** | **Диапазон измерения** | **Цена деления** | **Погрешность** |
| Линейка | 0 - 45 мм | 1 мм | ± 0,2 мм |
| Измерение несоосности поверхностей, смещения, выпуклости шва | 0 - 20 мм | 1 мм | ± 0,20 мм |
| Измерение угла кромки | 0 -60° | 5° | ± 1° |
| Измерение короны шва | 0 - 13 мм | 1 мм | ± 0,20 мм |
| Измерение катета углового шва | 0 - 20 мм | 1 мм | ± 0,20 мм |
| Измерение глубины подреза | 0 - 20 мм | 1 мм | ± 0,20 мм |