|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Контролируемый параметр** | **Диапазон измерений** | **Цена деления** | **Погрешность** |
| Использование как линейки | 0-60 мм | 1 мм | ±0,2 мм |
| Измерение несоосности поверхностей, смещения, выпуклости шва | 0-25 мм | 1 мм | ±0,2 мм |
| Измерение угла кромки | 0-60° | 5° | ±1° |
| Измерение вогнутости шва | 0-20 мм | 1 мм | ±0,2 мм |
| Измерение катета углового шва | 0-25 мм | 1 мм | ±0,2 мм |
| Измерение глубины подреза | 0-20 мм | 1 мм | ±0,2 мм |