**Инструмент в наборах, на подкатной тележке**

**Артикул: RC04.2518.E7**

Подкатная тележка с 7 выдвижными полками,

комплектация и характеристики:

* Колесо: 100\*25мм
* Нагрузка на выдвижные полки: 25кг, 30 кг
* 9 ложементов из пластика
* Инструменты: хром-ванадиевая и углеродистая

сталь 101 предмет

**Перечень инструментов в наборе:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Фото | Артикул | Наименование |
| 1 |  | TB01M101 | Трещотка 1/4" Торцевые головки 1/4'': 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ммШарнир карданный 1/4" Вороток т-образный 1/4" Удлинители 50 и 100 ммРукоятка отверточная 1/4 " |
| 2 |  | TB01M104 | Трещотка 1/2"Торцевые головки 1/2'': 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 мм Шарнир карданный 1/2"Вороток т-образный 1/2"Удлинители 125 и 250 мм |
| 3 |  | TB01M105 | Набор комбинированных ключей: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 -20-21-22 мм |
| 4 |  | TB01M108 | Набор шлицевых отверток: 6,5x38 мм, 3x75 мм, 5x75 мм, 6,5x100 мм, 6,5x150 мм, 8x175 мм |
| 5 |  | TB01M109 | Набор крестовых отверток Филлипс: PH2x38 мм, PH0x75 мм, PH1X100 мм, PH2x100 мм, PH2x125 мм, PH3x150 мм,PH4x200 мм |
| 6 |  | TB01M110 | Набор набор шлицевых диэлектрических отверток: SL3x75 мм, SL4x100 мм, SL5,5x125 мм, SL6,5x150 мм, PH1X100 мм, PH2x100 мм, Ph2x100 ммПрецизионные отвертки: SL1.4-SL2-SL2.4-SL3-PH00-PH0-PH1Складной набор шестигранных ключей: 2-2.5-3-4-5-6-8 мм |
| 7 |  | TB01M111 | Комбинированные плоскогубцы 200 ммПлоскогубцы с длинным носом 200 ммДиагональные кусачки 190 мм |
| 8 |  | TB01M113 | Щипцы для внешних стопорных колец175 ммИзогнутые щипцы для внешних стопорных колец175 ммЩипцы для внутренних стопорных колец175 ммИзогнутые щипцы для внутренних стопорных колец175 мм |
| 9 |  | TB01M114 | Стальной молоток 300 грПластиковый молоток 35 мм |