«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Задвижка гаражная**

Задвижка гаражная для установки на ворота, двери, калитки, в т. ч. на сельхозпредприятиях в условиях повышенной коррозионной активности.

Легкая фиксация направо-налево. Длинный ход штока задвижки – 320 мм. Все гибы штока под R8. Диаметр штока 6 мм. Ширина рукоятки 62 мм.

Длина запирающего затвора 110 мм, ширина 42 мм. Крепеж на четыре отверстия d=4,5 мм. Два отверстия в ответной части для монтажа d=4,5 мм. Толщина штампованной части 2,0 мм. Покрытие горячий цинк. Материал – сталь по ГОСТ 14918-80. Крепеж в комплект не входит.

Крепеж использовать в зависимости от места монтажа.

Сделано в России.

Упаковка – 1 задвижка гаражная в сборе

Длина: 320 мм

Ширина: 62 мм

Высота………………………..

Вес 1-ой упаковки 1,85 кг, 1 шт. = 0,168

Сделано в России

Родина бренда Россия

Бренд «LUCKY Guy»