«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Кронштейн широкий 200х300 мм (40х4,0 мм) с упором,
оцинкованный**

С повышенной полкой опирания для высоких нагрузок.

Универсальный кронштейн для установки столешниц, раковин, кухонного и столового оборудования, монтажа медицинской и прочей техники. Где требуются большие нагрузки и безупречный внешний вид, повышенные требования по коррозионной стойкости.

Основание к стене 200 мм, в нём семь отверстий d=5,2 мм, монтажная сторона 300 мм, в ней девять отверстий d=5,2 мм. Отверстия сделаны «вразбежку» для удобства монтажа.

Упор выполнен из проволоки d=8 мм. Сборка на контактной сварке. Покрытие – гальванический цинк толщиной 6-9 микрон. Цвет – белое серебро. Кронштейн изготовлен из стальной полосы 4х20 мм, все края подрублены в радиус R15. Допускается использование внутри и снаружи помещений. Не мыть абразивными губками и материалами. Сделано в России.

Без упаковки

Длина 200 мм

Ширина 40 мм

Высота 300 мм

Вес 1 упаковки: 0,76 кг

Сделано в России

Родина бренда: Россия

Бренд «LUCKY Guy»