**Инструкция по эксплуатации**

Светильник «Прищепка».

**Назначение**

Для освещения рабочего места, чтения и т.д. Удобно

прикрепляется к любой поверхности.

**Характеристики:**

Напряжение - 220В

Частота питающей сети – 50 Гц

Максимальная мощность лампы – 15 Вт

Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20

Класс защиты от поражения электрическим током – II

Габаритные размеры – 210х132х100 мм

Масса не более – 0,21 кг