Применяется для удержания метчиков от М3 до М12.
Вороток максимально прост и надёжен. Вам прослужит долгие годы.