«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Упор дверной напольный «LUCKY Guy»**

**Упор дверной напольный «LUCKY Guy»** - идеальное решение для безопасного использования дверного полотна и стены от взаимного повреждения.

Скрытый монтаж. Для офисных, квартирных, входных дверей. Для самостоятельной установки. Наметить место установки. Просверлить отверстие ø 6 мм в полу, установить дюбель/анкер ø 6 мм/М6. Закрепить упор и установить пластиковую заглушку. Ваш упор готов к работе. Диаметр упора ø 51 мм, толщина стенки 1,5 мм, общая высота 44 мм. Ширина монтажной пластины 20 мм, толщина - 4 мм.

Защитное антикоррозийное покрытие – гальванический цинк. Крепеж в комплект не входит. Подбирайте правильный крепеж в зависимости от места установки и материала основания пола.

Демпферное резиновое кольцо диаметром 50 мм, сечение кольца 4 мм, цвет - черный, материал – маслостойкая резина NBR, твердость по Шору 70 единиц.

Бренд: **«LUCKY Guy»**

Родина бренда Россия

Упаковка п/э пакет, толщиной 100 микрон

1 упаковка – 1 упор

Вес: 0,12 кг.

Комплектация:

* упор с вваренной установочной пластиной - 1 шт.
* заглушка верхняя - 1 шт.
* кольцо резиновое демпферное -1 шт.