«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

 **Упор дверной настенный «LUCKY Guy»**

Упор дверной настенный **«LUCKY Guy»** - для всех типов дверей: входных и межкомнатных. Плоское основание 80х40 мм, толщиной 4,0 мм, изготовлено из стали. Для надежной фиксации два ассиметричных монтажных отверстия ø 6,5 мм. Упор сделан из стального прутка ø 8 мм – длиной 70 мм. Сборка упора – прецензионная сварка.

На вершине упора пластиковая заглушка-демпфер в виде шара ø 22 мм. Покрытие защитное – гальваническое цинкование с хроматированием. Надежная конструкция, передовой дизайн для офиса, квартиры, магазина. Установка на стену на высоту 70 мм ± 10 мм от пола, выше плинтуса. Крепеж выбирайте в зависимости от материала стены. Крепеж в комплект не входит.

Длина - 80 мм.

Ширина - 40 мм.

Толщина основания - 4 мм.

Диаметр прутка – 8,0 мм.

Рабочая длина – 81 мм.

Вес 150 гр.

Упаковка: п/э пакет 1 штука

Бренд: **«LUCKY Guy»**

Родина бренда Россия.

Изготовлено в России