«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Однолапковая скоба d=18 мм  
«LUCKY Guy», оцинкованная**

Для профессионального монтажа ответственных конструкций: труб, металлорукава, гофротрубы, кабелей на улице. Где имеются дневные и сезонные перепады температуры, 100% стойкость к ультрафиолету. Мощное ребро жёсткости по всей дуге.

Материал - горячеоцинкованная листовая сталь по ГОСТ 14918-80. Толщина цинка 140 г/м². Толщина скобы 1,2 мм. Ширина скобы 14 мм. Монтажная площадка 14х14 мм. Монтажное отверстие d=6,1 мм.

Для крепления на все типы стен. Крепеж выбирать в зависимости от материала стен.

Бренд «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Сделано в России

Вес 1 шт. – 7,5 г

Упаковка – гофрокоробка

Габариты гофрокоробки: 210х180х65 мм

Материал коробки – картон

В одной коробке – 200 шт.

Вес одной коробки – 1,56 кг