«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Угловой соединитель профиля 78х50х30х5,0 мм  
под углом 135, оцинкованный,  
арт…………….**

Для создания мощных пространственных конструкций из монтажных систем на основе «П»-образного профиля 30х30х30х2,0 мм и «L»-образного профиля 30х30х2,0 мм. А также для профилей-траверс компаний DKC, GRAND LINE; OSTEC MARKET; HILTI; FISCHER. Для создания усиленных конструкций под углом 45°/135°. Для сборки каркасов и несущих конструкций.

Предварительная сборка для быстрого монтажа. Возможность установки на профилях в различных условиях, где ограничено или запрещено применение и проведение сварочных и огнеопасных работ.

Надежность и простота использования без дополнительного сверления и сварки. Всего несколько элементов для решения всех задач. Увеличенная прочность. Крепление к профилям в двух плоскостях. Для внутреннего применения. Высокая универсальность применения. Для формирования крепежного узла под 45°. Возможна сборка на болтах М8, М10, М12.

Антикоррозийная защита гальваническим цинком толщиной 6-9 микрон.

Бренд «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Изготовлено в России

Длина: 130 мм

Ширина: 30 мм

Толщина: 5,0 мм

Вес одной штуки: 0,202 кг (Нетто)