«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Соединитель профиля 60х30х5,0 мм  
оцинкованный, арт…………….**

Для создания мощных пространственных конструкций из монтажных систем на основе «П»-образного профиля 30х30х30х2,0 мм и «L»-образного профиля 30х30х2,0 мм. Для создания усиленных конструкций при соединении профилей. Для сборки каркасов и несущих конструкций. Возможность крепления к профилю в одной плоскости.

Предварительная сборка для быстрого монтажа. Возможность установки на профилях в различных условиях, где ограничено или запрещено применение и проведение сварочных, и огнеопасных работ.

Надежность и простота использования без дополнительного сверления и сварки. Всего несколько элементов для решения всех задач. Увеличенная прочность. Крепление к профилям в двух плоскостях. Для внутреннего применения. Высокая универсальность применения. Для формирования крепежного узла при соединении профилей. Возможна сборка на болтах М8, М10, М12.

Антикоррозийная защита гальваническим цинком толщиной 6-9 микрон.

Бренд «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Изготовлено в России

Длина: 60 мм

Ширина: 30 мм

Толщина: 5,0 мм