«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Натяжитель для сетки LUCKY Guy, L=120 мм,
оцинкованный**

Универсальный натяжитель для установки сеток, колючей проволоки, оттяжек, для работы в саду, огороде, в дорожном строительстве, в геодезии.

 С его помощью можно легко натянуть проволоку перед монтажом сетчатого ограждения, струны-расчалки.

Максимальное усилие затяжки до 650 кг. Сечение центральной оси-квадрата 10х10 мм, в нем отверстие ø 5,0 мм. Жесткая фиксация куском проволоки или гвоздем до ø 5,0 мм (в комплектацию не входит). Антикоррозийное покрытие корпуса – горячий цинк 140 г/м², сердечник – гальванический цинк 6-9 микрон. Ширина корпуса 25 мм, толщина полосы 2,0 мм, сталь по ГОСТ 14918-80. Отверстия на торцах ø 10,5 мм. Два отверстия для фиксации от проворота ø 8,5 мм.

Работать в перчатках.

 Бренд: «LUCKY Guy»

Сделано в России

Родина бренда: Россия

Длина – 120 мм

Ширина – 25 мм

Высота – 50 мм

Вес одной штуки – 0,14 кг (Нетто)

Упаковка: без упаковки