«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Профиль ОМЕГА 40х20х20х1,2 мм, оцинкованный
LUCKY Guy, L=1000 мм.**

Универсальный строительный материал. Изготовлен из стального листа. Необходим при отделке балконов, лоджий, при зашивке их декоративными панелями. Обязателен к применению при зашивке цоколя общественных зданий, магазинов, кафе, ресторанов фиброцементными панелями. А также при обшивке профилированным листом фасадов зданий. Удобная длина 1000 мм, комфортно перевозить в автомашине, легко работать на высотных работах.

При выравнивании вертикальных поверхностей ЦСП по таким профилям и наклейкой на эти поверхности керамической плитки.

Надежная толщина 1,2 мм. Антикоррозийное покрытие горячим цинком по ГОСТ 14918-80. Толщина цинкового покрытия 140 г/м². Заводское изготовление обеспечивает прецизионную точность и поперечную жесткость конструкции.

Сделано в России.

Бренд «LUCKY Guy»

Родина бренда – Россия

Изготовлено в России

Длина 1000 мм.

Ширина 80 мм.

Высота 20 мм.