«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Крюк для велосипеда**

Самая популярная модель для хранения велосипеда в бюджетном исполнении российского производителя.

Жёсткая фиксация к стене на четыре отверстия Ø 5,1 мм, через монтажную платформу 40 мм х 94 мм (Н). Толщина монтажной пластины 1,5 мм. Крюк изготовлен из жёсткой проволоки Ø 6 мм, из которой сделана круговая дуга Ø 70 мм, под диаметр соответствующего колеса. На один велосипед – один крюк. Нагрузка до 20 кг.

Для уличного размещения на открытом воздухе. Антикоррозийное покрытие – горячий цинк. Концы проволочного крюка с двух сторон закрыты декоративными пластиковыми заглушками.

Допускается лёгкая установка на направляющую – рейлинг «LUCKY Guy», арт. 680 01 Т01-01 1200 0LG, и на направляющую - рейлинг «LUCKY Guy», арт. 680 01 Т01-01 0400 0LG.

Крепёж в комплект не входит. Для крепления к стене использовать крепёж, соответствующий материалу стены.

Бренд «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Изготовлено в России

Высота – 110 мм

Ширина – 82 мм

Вылет крюка – 140 мм

Вес одного крюка – 160 г (Нетто)

Упаковка – п/э пакет