**Уважаемый покупатель!**

Прежде чем приступать к эксплуатации складного укрытия ознакомьтесь с настоящим руководством!

Линейка складных укрытий ПИНГВИНТМ «Mr. Fisher (3-сл) Термо предназначено для защиты от неблагоприятных погодных условий во время зимней рыбалки.

**Технические данные:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Mr. Fisher 201 ST** **(3-сл) Термо** | **Mr. Fisher 230 ST** **(3-сл) Термо** |
| вес (кг) | 8  | 9,8 |
| высота по центру (мм) | 1820 | 2050 |
| высота по ребру (мм) | 1600 | 1800 |
| ширина по полу (мм) | 2000 | 2300 |
| Транспортные габариты (мм) | 1300\*210\*210 | 1500\*210\*210 |

**Комплектация:**

1. Складное укрытие рыбака - 1шт

2. Руководство по эксплуатации - 1шт

3. Индивидуальная упаковка чехол

Возможна дополнительная комплектация укрытия растяжками, внутренним тентом.

**Устройство укрытия**

Укрытие состоит из складного, пятисекционного каркаса и тента.

Конструкция обеспечивает быструю установку укрытия на заранее подготовленном месте. Тент сшит из синтетической ткани и снабжен двусторонней молнией-застежкой, что удобно для открытия как снаружи, так и изнутри. Для крепления укрытия от ветра необходима установка на все имеющиеся растяжки.

 **Установка и складывание укрытия**

- Вынуть укрытие из чехла.

- При сильном ветре, в первую очередь, необходимо закрепить одну секцию на растяжку.

- По очереди раскрыть все секции укрытия. Начинать необходимо с крыши. Каждая секция открывается без лишних усилий. Если этого не происходит, необходимо расправить лучи секции.

- Закрепить укрытие на все имеющиеся растяжки, на льду водоема.

- Молния - застежка должна открываться и закрываться без лишних усилий.

- Перед складыванием укрытия, необходимо освободить растяжки.

- Находясь снаружи укрытия, надавить по очереди на середину каждой секции.

- Расправить тент и, аккуратно свернув укрытие, уложить в индивидуальную упаковку или чехол.

**Внимание!** Укрытие раскрывается и складывается без лишних усилий. В случае заедания необходимо проверить и освободить лучи каркаса от захлестнувшей ткани, или растяжек.

**Правила эксплуатации.**

1. Не рекомендуется курить в укрытии.

2. Нельзя пользоваться открытым огнем внутри и в непосредственной близости от укрытия.

3. После каждой рыбалки необходимо просушить укрытие.

4. Обязательно закрепляйте укрытие на льду максимально возможным количеством растяжек.

5. При креплении палатки на льду, распределяйте растяжки симметрично по всему периметру. Это поможет избежать перекоса и чрезмерной нагрузки на молнию входной двери. **Молния при этом должна быть закрыта!**

6. Не допускать механических повреждений укрытия.

7. Стирать тент при температуре не выше 30 градусов.

**Хранение.**

Хранить чистое и сухое укрытие в свернутом виде.

**Гарантии изготовителя.**

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель гарантирует соответствие укрытия, требованиям данного руководства при соблюдении потребителем вышеуказанных условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации укрытия – 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

 Гарантия не распространяется на укрытия с неисправностями не производственного характера, возникшими в результате нарушения правил эксплуатации и хранения.

По всем вопросам, связанным с возникшими неисправностями укрытия, обращаться в розничные магазины или к изготовителю по адресу: РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, Проспект Космонавтов 21, к.1.

**Телефон сервисного отдела:** +7 (343)338-00-33

**Электронная почта:**

оптовый отдел: uralpingvin@gmail.com

интернет-магазин: shop@pingvinural.ru

**Сайт:** www.pingvinural.ru

Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата продажи и штамп продающей организации \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

