«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Пластина для обсады LUCKY Guy, оцинкованная 120х40х2,0 мм**

Универсальное решение для обсады проёмов деревянных дверных и оконных коробок в деревянном домостроении, и в других деревянных конструкциях и узлах крепления. Например, бани, сауны, бассейны. Для самостоятельного использования. Крепёж в комплект не входит.

Габариты паза диаметром 5,1х100 мм, 4 монтажных отверстия диаметром 5,1 мм.

Длина: 120 мм

Ширина: 40 мм

Толщина: 2,0 мм

Материал – горячеоцинкованная сталь

Марка стали: 08ПС по ГОСТ 14918-80

Изготовлено по ТУ 5690-001-23091169-2001

Упаковка – картонная коробка

Упаковка – 100 пластин

Вес коробки: 6,49 кг

Бренд: «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Сделано в России