**GL1 КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА**



HANKO GL1–крупнозернистая полировальная паста с высоким содержанием абразивного зерна для машинной полировки. Применяется на лакокрасочных покрытиях для устранения рисок после шлифования кругами зернистостью P1200 или P1500.

Паста отличается высокой производительностьюи минимальным расходом. Применяется с полировальным диском из натуральной овчины на старых лакокрасочных покрытиях, на свежеокрашенных поверхностях – с поролоновым диском средней жесткости.Легко удаляется с любых поверхностей, не оставляет разводов, не содержит силикон.

**GL2 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА**



HANKO GL2– универсальная полировальная паста. Позволяет быстро удалить риски от абразива Р1500, глубокие царапины и получать идеальный глянец обработанной поверхности.

Может использоваться как одноступенчатая паста. Применяется с полировальным диском из натуральной овчины и с поролоновым полировальником. Легко удаляется с любых поверхностей, не оставляет разводов, не содержит силикон.

**GL3 МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА**

****

HANKO GL3 – мелкозернистая доводочная полировальная паста, предназначенная для финишной полировки и удаления голограмм со старых и свежих покрытий. Удаляет разводы от предыдущей пасты, царапины после тонкой шлифовки Р3000-Р5000 и придает поверхности высокую степень блеска.

 Применяется с мягким поролоновым полировальным диском.Легко удаляется с любых поверхностей, не оставляет разводов, не содержит силикон.

**F-MATT МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА**



HANKO F-MATT - матирующая паста, разработанная для быстрой очистки и матирования поверхности перед нанесением краски, базы или лака. Формирует однородную матовую поверхность.

Идеально работает вместе с абразивным материалом на основе синтетического войлока Ultra Fine светло-серого цвета. Удаляет пятна жира, воска, полимерных составов и силиконов.

**GL4 ЗАЩИТНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА**



HANKO GL4 –защитная полировальная паста на основе синтетического воска. Предназначена для восстановления утраченного блеска и удаления голограмм. Прекрасно защищает поверхность от воды и ультрафиолетовых лучей. Подходит для машинной и ручной полировки.

**C-CLEAN СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ И КОНТРОЛЯ ДЕФЕКТОВ**

HANKO C-CLEAN – специальная жидкость (спрей) для быстрого и эффективного удаления остатков полировальных составов, следов от пальцев, пыли и других загрязнений со стекла, пластика и окрашенных поверхностей. Защищает лакокрасочное покрытие и придает ему более высокий глянец.

Не раздражает кожу. При попадании в глаза: снимите контактные линзы, если они есть, и аккуратно промойте глаза в течение нескольких минут.

**GL 2BLACK УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА**



HANKO GL 2 BLACK -черная универсальная полировальная паста. Черный цвет пасты полностью исключает видимость частиц полироли на темных цветах покрытий в глубоких сколах и царапинах. GL 2 BLACK позволяет быстро удалить риски от абразива Р1500, глубокие царапины и получать идеальный глянец обработанной поверхности.

Может использоваться как одноступенчатая паста. Применяется с полировальным диском из натуральной овчины и с поролоновым полировальником. Легко удаляется с любых поверхностей, не оставляет разводов, не содержит силикон.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шлифование | Полирование | Защита | Контроль |
| Удаление риски (шаг 1) | Полирование (шаг 2) | Удаление голограмм (шаг 3) |
| Р1000-Р1500 | GL 1 | мех | GL 2 cпоролоновым полировальником средней жесткости. | GL 3 с мягким полировальником | GL 4 cмягким полировальником или при помощи микро фибровой салфетки | C-Clean |
| Поролон жёсткий |
| Р1500-Р2000 | GL 1 с мехом или с жестким полировальником |
| GL 2 с мехом или с жестким полировальником | GL 2 с мягким полировальником |
| Р2000-Р3000 | GL 2 с полировальником средней жесткости | GL 3 с мягким полировальником |
| Темные и черные цветаР1500-Р2000 | GL 2 Blackс мехом или с жестким полировальником | GL 2 Black с мягким полировальником |