**Инструкция по эксплуатации переносных светильников .** (Технический паспорт)

Светильники переносные торговой марки СТАРТ. Модели: CLB, CLB LED

**Сфера применения** предназначены для применения в сетях переменного тока

для освещения темных и труднодоступных мест

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Характеристика** |  |  |
| Модель светильника | CLB10, 15, 20 2700, 4000, 6500Е2760 Вт |
| Мощность, Вт |
| Цветовая температура, К |
| Цоколь лампы |
| Максимальная мощность |
| Степень защиты  | IP 205,10,15200-240В / 50 Гц |
| Длина шнура, м |  |
| Рабочее напряжение |

**Меры безопасности:**

Не подключать к поврежденной розетки

Замена ламп и очистка светильников должна производиться только при отключении от сети

Регулярно проверяйте целостность шнура

Не допускать попадания влаги на цоколь и на открытую поверхность лампы.

При обнаружении неисправностей необходимо немедленно отключить оборудование.

**Транспортировка и хранение.** Срок хранения не менее 10 лет.

Диапазон рабочих температур -25 +50

Светильник подлежит транспортированию и хранению в упаковке производителя.

Условия транспортирования ламп в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения по ГОСТ 15150-69, в части механических факторов – группе Л по ГОСТ 23216-78.

Условия хранения светильников должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69.

**Утилизация.** Светильник не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

**Возможные неисправности и способы их устранения**

**ВНИМАНИЕ!** Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном сетевом питании!

|  |  |
| --- | --- |
| Светильник не работает (не горит) | - проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В - проверьте правильность установки лампы;- удостоверьтесь в правильности подключения светильника;- убедитесь в работоспособности светильника; |

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

**Гарантийные обязательства**

Гарантийные обязательства охватывают любые заводские дефекты в течение двенадцати месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае, когда день передачи установить невозможно, срок исчисляется со дня изготовления товара.Условия гарантии не предусматривают периодического технического обслуживания, установку, настройку изделия на дому у владельца.

**ВНИМАНИЕ!** Лампа с механическими повреждениями и в разобранном виде замене не подлежит. Обмен или возврат лампы, вышедшей из строя в течение гарантийного срока, осуществляется в сервисных центрах уполномоченной организации.

Страна изготовитель: Китай. Изготовитель: Cixi Everfield Electric Appliance Co., Ltd

Add: 378 Zhouxi Road, Zhouxiang Town Cixi, Ningbo City, China /Циси Эверфилд Электрик Аппланс Ко., Лтд Адр: 378 Жоухи Роад, Жоухинг Таун, Циси, Нингбо, Китай. Уполн. организация/поставщик/импортер: ООО «СТАРТ», 142072, Московская область, г. Домодедово, территория Триколор, строение 4, комната 302. Тел: +7 (495) 926-50-50 [www.azcompany.ru](http://www.azcompany.ru) [www.nashstart.ru](http://www.nashstart.ru). Дата изготовления указана на лампе: ММ.ГГГГ.

**Адреса уполномоченных сервисных центров в г. Москве:** Компания ООО «Три В».м. Теплый Стан, ул. Академика Варги, 1, тел. (495) 772-17-58; м. Бунинская Аллея, ул. Южнобутовская, 139, тел. (495) 715-66-13, (495) 716-64-72.

Свидетельство о приемке и продаже

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Модель товара, дата изготовления; название и адрес продающей организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись и печать

Дата продажи « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года.

В течение гарантийного срока сохраняйте данную инструкцию и чек.

Изготовитель систематически совершенствует выпускаемые лампы и оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в конструкцию без отражения этого в руководстве по эксплуатации. 