**ПАСПОРТ**

**Выключатель путевой ВП15К-21А-231-54У2.8**

**ТУ 27.33.11-002-06573056-2017**

**Основные технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение по изоляции | 660В, 50 и 60 Гц |
| Номинальный тепловой ток | 10А |
| Категория применения | АС15 DC13  по ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-2004) |
| Степень защиты | IP54 |
| Масса, кг не более | 0,3 |

**Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи**

**Адрес производителя:**

ООО «ПО Электроаппарат»

119361, г. Москва, улица Озерная, дом 42, ком. 12

**Количество: шт.**

**Дата выпуска: 202 года**

**ОТК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**