

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН / КПП 7710362760 / 772601001, 117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 2, эт.6, пом.IX, ком.9 / +7 495 661 17 17 / 8 800 777 17 17 / [www.stella-tech.ru](http://www.stella-tech.ru) / [stella@stella-tech.ru](mailto:stella@stella-tech.ru)

**ПАСПОРТ**

Тележка-трансформер Стелла-техник FW-90TP складная, сталь, пластик,

грузоподъемность 68 / 136 кг

1. Назначение изделия

Тележка-трансформер FW-90TP предназначена для перевозки разнообразных грузов, товаров и прочих изделий как внутри помещений, так и за их пределами. Погрузка и разгрузка товаров с тележки осуществляется вручную. Прочная складная конструкция - удобна в использовании и хранении. Надежные колеса обеспечивают легкий и плавный ход.

1. Технические характеристики

Грузоподъемность – 68 / 136 кг (в 2-х колесном / 4-х колесном положениях)

Диаметр колес – 2х90 мм + 2х125 мм

Рабочая высота ручки – 920 / 1340 мм (в 4-х колесном / 2-х колесном положениях)

Вес – 7,5 кг

1. Указания по мерам безопасности

- Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр тележки, проверить надёжность крепления рукоятки и колёс.

- Не допускается использовать неисправные тележки.

- Не допускается перегрузка тележки (см. грузоподъемность).

- Не перевозите грузы, габариты которых существенно превышают размеры платформы.

- Не допускается использовать тележку в качестве прицепа к другим транспортным средствам.

- Запрещается перевозить людей и животных не тележке.

- Тележка должна эксплуатироваться на ровных, гладких, твердых поверхностях. Не допускается перемещение по лестницам или иным препятствиям (к примеру, галька, бордюры).

1. Техническое обслуживание

- Необходимо обеспечить контроль за состоянием металлоконструкций тележки, а также за состоянием колес, кронштейнов и болтовых соединений.

- Тележку следует эксплуатировать при температуре окружающей среды от -20°С до +40°C.

- Периодически, необходимо производить смазку подшипников колес консистентными смазками (не реже 1 раза в год).

- В период эксплуатации тележка должна поддерживаться в чистоте, также следует избегать наматывания нитей на оси колес.

1. Гарантийные обязательства

ООО «Стелла-техник» гарантирует исправную работу изделия в течение 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем вышеуказанных правил в пунктах 3 и 4.

1. Гарантия не распространяется на:

- Детали, подверженные естественному износу, а также на неисправности, вызванные этими видами износа.

- Неисправности, вызванные несоблюдением инструкций, указанных в п. 3 и 4.

- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.), вызванные воздействием агрессивных сред, высоких температур, а также повреждения, в результате неправильного хранения и коррозии.

- Изделия, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.