|  |  |
| --- | --- |
|  | **Модифицированный полиуретановый герметик****KORTLINGER MPU-817** |

**ОПИСАНИЕ:**

**KORTLINGER MPU-817 (Carbody)** однокомпонентный герметик нейтральной вулканизации, основным компонентом которого является модифицированная полиуретановая смола. Отличные эластичность и прочность, способность к склеиванию с металлическими основаниями в транспортной промышленности, на железнодорожном транспорте, а также с большинством строительных материалов.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

● Экологически безопасный, не содержащий растворителей, нетоксичный, с низким содержанием летучих органических соединений.

● Хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям, не желтеет.

● Хорошо сцепляется со многими основаниями.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Идеально подходит для герметизации стыка панелей кузова автомобиля, сварного шва, крыши, машины, воздухоохладителя и так далее. Иные строительные работы.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Примечания: Все приведенные выше данные были проверены в стандартных условиях при 23 ± 2 ℃, 50 ± 5% относительной влажности.

Внешний вид и цвета черный, белый, серый, однородный

Плотность 1,50

Экструдируемость (мл/мин) 400

Провисание (мм) 0

Время до отлипа (мин) 35

Скорость отверждения (мм/день) 3,0

Нелетучее содержание (%) 99

Твердость по Шору А 45

Прочность на растяжение (МПа) 2,8

Удлинение при разрыве (%) 400

Рабочая температура (℃) / -40~90

● Активатор и грунтовка не требуются.

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

● Транспортировка: держите запечатанный продукт вдали от влаги, солнца, высокой температуры.

● Хранить в закрытом виде в прохладном, сухом месте. Температура: 5~25℃. Влажность: ≤50% относительной влажности. Срок хранения картридж 300 мл – 12 месяцев с даты изготовления если целостность упаковки не нарушалась.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

●Беречь от детей.

●Избегайте попадания на кожу и в глаза. При контакте с кожей удалите герметик тканью, тщательно промойте кожу с мылом и водой.

● При попадании в глаза раздвиньте веки и тщательно промойте их водой, обратитесь к врачу при необходимости.

* **Техническая поддержка**
* E-mail компании, продажи: sales@kortlinger.com
* 8-925-208-11-61