**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА**

**1.Описание продукции / изготовитель**  
Наименование продукта: ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА   
Торговое название: ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА  
Химическое название: Смешанное   
Производитель / Поставщик: Сплендор Индастри компани лимитед

Адрес: оф.409, ул.Баоюань, р-н Баоань, Шэньчжэнь, Китай

Тел: 86-755-29473960

Факс: 86-755-29473805

**2 Состав / информация о компонентах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ингредиенты | Cas № | Факторы риска | Меры безопасности | Состав |
| толуол | 108-88-3 | R 11-38-48/20-63-65-67 | S (2)-36/37-46-62 | 30～50% |
| метиловый спирт | 67-56-1 | R 11-23/24/25-39/23/24/25 | S (1/2)-7-16-36/37-45 | 15～30% |
| дихлорметан | 75-09-2 | R 40 | S (2)-23-24/25-36/37 | 10～20% |
| Сжиженный нефтяной газ | 68476-85-7 | R 45-46-12 | S 53-45 | 20～40% |
|  |  |  |  |  |

**3.Классификация опасности :**

**Физическая форма:** АЭРОЗОЛЬ

**Специфические опасности** Физические и химически опасности

**Безвредно :** Хранить вдали от источников возгорания.

Вреден при проглатывании.

**Огнеопасно :** Защищать от прямых солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50 0C. Не распылять вблизи открытого огня.

**4.Меры оказания первой помощи :**

**Вдыхание**:

Раздражение дыхательных путей: Признаки/симптомы могут включать кашель, чихание, насморк, головную боль, хрипоту и боль в горле и носу.

Выведите пострадавшего на свежий воздух, обеспечьте ему тепло и покой. Если дыхание нерегулярное или остановилось, сделайте искусственное дыхание. Ничего не давайте перорально.

**Попадание в глаза**:

Легкое раздражение глаз: Признаки/симптомы могут включать покраснение, отек, боль, слезоотделение и помутнение зрения. Немедленно промойте открытые глаза большим количеством проточной воды. Обратитесь за медицинской помощью, если дискомфорт не проходит.

**Контакт с кожей**:

Легкое раздражение кожи: Признаки/симптомы могут включать локальное покраснение, отек и зуд. При возникновении раздражения промыть водой. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу.

**Проглатывание :**

Раздражение желудочно-кишечного тракта: Признаки/симптомы могут включать боль в животе, растройство желудка, тошноту, рвоту, диарею. При случайном проглатывании не вызывать рвоту, обеспечить покой и обратиться к врачу.

**5.Меры пожаротушения :**

**Средства пожаротушения** :

Используйте огнетушители класса B (например порошковый, СО2).

**Специальные меры пожаротушения**:

Используйте воду для охлаждения горящих контейнеров и рассеивания паров.

**6.Действия при несчастном случае :**

Погасить все источники огня, избегать искр, нагревания и дыма, и проветрить помещение. Собрать инертным негорючим материалом, затем промыть помещение водой.

**7.Обращение и хранение :**

**Обращение** : Избегать попадания в глаза. Избегать вдыхания паров и частиц.

**Хранение** : Хранить в прохладном сухом помещении. Срок хранения 2 года при температуре ниже 50℃.

Беречь от детей.

Хранить в прохладном месте и избегать попадания прямых солнечных лучей.

**8.Меры предосторожности и средства индивидуально защиты :**

**Защита органов дыхания**: Избегайте попадания в глаза паров, частиц и спрея.

Выберите один из следующих утвержденных NIOSH респираторов на основе концентрации в воздухе загрязняющих веществ и в соответствии с правилами OSHA: Респиратор с фильтром органических паров. Выберите и используйте средства защиты органов дыхания для предотвращения вдыхания. Проконсультируйтесь с изготовителем респираторов для выбора подходящего типа респираторов. Фильтры органических частиц могут иметь короткий срок службы.

**Защита рук** : Специальные меры предосторожности не требуются.

**Защита органов зрения**: Избегайте попадания в глаза. Рекомендуются следующие средства для защиты органов зрения: Защитный очки с боковыми щитками.

Выключите все источники огня и используйте защитную одежду. Вытрите загрязненное место бумагой и удалитесь в безопасное место. Проветрите помещение большим количеством свежего воздуха. При очень большом загрязнении засыпьте песком и удалитесь в безопасное место.

**9.Физические и химические свойства :**

**ЗАПАХ:** Зависит от запаха ароматизатора.

**ЦВЕТ & ПРОЗРАЧНОСТЬ:** прозрачная жидкость.

**PH:** Нет данных

**Плотность (г/см3) :** 0.75

**Пределы воспламеняемости (НПВ) :** Нет данных

**Пределы воспламеняемости (ВПВ) :** Нет данных

**Температура кипения:**Не применимо

**Плотность паров**:2.97(воздух = 1)

**Растворимость в воде:** ноль

**Летучих органических соединений** <650 г/л [Подробнее: содержит EU VOC]

**Вязкость:** Не применимо

**10.Стабильность и реактивность :**

Стабилен при нормальных условиях.

Материалы и условия которых следует избегать:

Недопустимые условия:Нагрев

Недопустимые материалы:Сильные окислители

Опасность полимеризации: Не опасно.

**11.Токсикологическая информация :**

**Чрезвычайная токсичность** : Неизвестно

**Эффект от продолжительного воздействия** : Неизвестно

Пожалуйста, обратитесь о адресу, указанному на первом листе данного ПБ, для получения токсикологической информации о данном продукте и его компонентах.

**12.Экологическая информация:**

На данный момент о продукте нет таких экспериментальных данных.

**13.Рекомендации по утилизации:**

Утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

**14.Информация для транспортировки:**

Полное наименование груза: АЭРОЗОЛИ   
--UN №. Назем. 1950   
--ADR класс 2.1   
Наземный транспорт ADR / RID   
ADR / RID Класс: 2   
UN №:1950

Правильное техническое наименование: Аэрозоль   
Отметки:: UN 1950 требуется в соответствии с правилами ADR  
: АЭРОЗОЛЬ требуется в соответствии с правилами IMDG   
  
  
МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ IMDG / GGV море   
IMDG / GGV море Класс: 2   
Номер UN: 1950   
Угроза морского загрязнения: Нет   
Правильное техническое наименование: Аэрозоль   
--Номер стр. IMDG 9022   
--UN №. море 1950   
  
  
  
  
**Авиатранспорт ICAO-TI и IATA-DGR**

ICAO/IATA класс : 2

UN № :1950

Техническое название:Аэрозоль

--UN №. авиа 1950

**15. Предписания:**  
  
Вид опасности: Огнеопасно   
Факторы риска: Чрезвычайно огнеопасно   
  
О мерах безопасности:   
-- Хранить вдали от источников тепла   
-- Избегать контакта с глазами.   
**R-фразы, использующиеся в данном документе**

R11: Легко воспламеняющийся.   
R38: Раздражает кожу.   
R48 / 20: Вреден: может нанести серьезный вред здоровью при длительном вдыхании.   
R63: Возможная опасность нанесения вреда нерожденному ребенку.   
R65: Вреден: может причинить вред легким при проглатывании.   
R67: Пары могут вызвать сонливость и головокружение.   
R23 / 24/25: Токсичен при вдыхании, при контакте с кожей и при проглатывании.   
R39 / 23/24/25: Токсичен: опасность очень серьезных необратимых последствий при вдыхании, при контакте с кожей и при проглатывании.   
R40: канцерогенного воздействия.   
R45: Может вызвать рак.   
R46: Может вызывать наследственные генетические нарушения.   
R12: Чрезвычайно огнеопасно.

**S-фразы, использующиеся в данном документе**

S (2​​): Хранить в недоступном для детей месте.   
S36 / 37: Использовать соответствующую защитную одежду и перчатки.   
S46: При проглатывании немедленно обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку.   
S62: При проглатывании не вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку.   
S (1/2): Хранить в закрытом виде и в недоступном для детей месте.   
S7: Хранить в плотно закрытой таре.   
S16: Хранить вдали от источников возгорания - Не курить.   
S45: При несчастном случае или если вы почувствовали недомогание, немедленно обратитесь к врачу (покажите этикетку, если возможно).   
S23: Не вдыхать газ / дым / пар / аэрозоль (надлежащая фразировка уточняется производителем).   
S24 / 25: Избегать попадания на кожу и в глаза.   
S53: Избегать воздействия - получите специальные инструкции перед использованием.   
  
  
  
  
  
  
  
**16.Прочая информация:**

Данные основаны на текущем состоянии наших знаний и предназначены для описания продукта в связи с требованиями безопасности. Данные не подразумевают и не дают никакой гарантии, конкретной или общей. Мы не принимаем ответственность за любой вред,причиненный в результате использования этой информации..