**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО GLT-3**

Чтобы прибор работал днём, нужно отключать солнечную батарею от прибора. Но солнечная батарея отдельно не заряжается, она заряжается в дневное время, когда подключена к прибору. А ночью работает от солнечной батареи (насколько она зарядилась днем).

То есть:

1. Днем заряжается: прибор( включенный или выключенный)+солнечная батарея.
2. Чтобы работал днём- отсоединяем прибор от солнечной батареи.
3. Чтобы работал ночью: прибор ВКЛЮЧЕННЫЙ+ солнечная батарея.