«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Лючок прочистка/ревизия DN110,
нержавеющая сталь, «LUCKY Guy»,
арт. 150 04 184184 34 НЖр**

Лючок прочистка/ревизия полностью изготовлен из нержавеющей стали, для обслуживания и чистки канализационных стояков, проложенных в полах. Совместим со всеми видами труб DN110 ПВХ и ПП и заглушек к ним («REHAU», «WAVIN», «МультиМирПласт», «OSTENDORF» и т.д.), российского и зарубежного производства.

Для применения в химическом, пищевом, фармацевтическом производствах, школах, больницах, объектах торговли и объектах коммерческого назначения (бизнес-центрах), бассейнах, спа-центрах, душевых, паркингах, автомойках.

Мощная крышка и корпус из нержавейки с допустимой нагрузкой 1500 кг. Удобная установка в горизонтальном и вертикальном положениях. Срок службы не менее 50 лет. Материал - нержавеющая сталь AISI 304. Толщина крышки 2,0 мм. Толщина корпуса 1,5 мм. Крепление крышки на четыре винта из нержавейки DIN 965 М6х25 мм.

Лёгкий монтаж, лёгкое обслуживание и профилактика.

Длина: 184 мм

Ширина: 184 мм

Высота: 34 мм

Вес: 1,4 кг

Комплектность: Корпус – 1 шт.

 Крышка – 1 шт.

 Крепёжные винты – 4 штуки DIN 965 М6х25 мм

 Установочный «П»-образный профиль:

 27 х 26 х 27 х 178 толщиной 1,5 мм – 2 шт.

Упаковка 1 ревизия – 1 коробка

Упаковка – картонная коробка

Бренд: «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Изготовлено в России