«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Кронштейн «Русский лес», сосна, 250х300 мм
арт. 012 04 01 250300 Ф**

Кронштейн «Русский лес» – Ваш правильный выбор и идеальная находка для создания интерьерных решений, обустройства загородного дома, дачи. Хорошая строганная рейка кронштейна с влажностью 12÷15% сразу готова к применению и монтажу. Видимая структура дерева легко покрывается в домашних условиях любыми красками и лаками по дереву. Такую работу легко выполнит даже ребёнок, соблюдая элементарные меры техники безопасности производителя красок.

Изготовлено на современном станочном оборудовании. В качестве исходного сырья используется лес с легальных делянок, где выполняются все требования российского законодательства по лесовосстановлению.

Лёгкий монтаж через намеченные отверстия. Крепёж в комплект не входит. Крепёж подбирать в зависимости от материала стены, к которой необходимо крепиться. Габаритные размеры соответствуют общемировым стандартам.

Сделано в России

Родина бренда: Россия

Длина: 250 мм

Высота: 300 мм

Толщина: 12 мм

Ширина: 30 мм

Вес: 141 г

Упаковка: без упаковки