«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Крюк для люстры LUCKY Guy, оцинкованный  
арт. 120 03 7575 624 Х0**

Лучшее техническое решение для установки всех типов люстр, светильников. Лёгкий монтаж на бетонные, деревянные перекрытия, потолки из гипсокартона, натяжные потолки. При установке на натяжные потолки исключается его деформация.

Основание выполнено из стали толщиной 1,2 мм, крюк из стальной проволоки d=5 мм. В основании четыре отверстия – эллипса 6,1 мм х 24,2 мм. Наличие отверстий обеспечивает лёгкий монтаж, также через отверстия легко можно пропустить питающие электрические кабели. Габариты основания 75 мм х 75 мм. Допустимая нагрузка до 20 кг.

Антикоррозионное покрытие – гальванический цинк.

Крепёж в комплект не входит. Его подбирать в зависимости от материала места крепления.

Бренд «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Изготовлено в России

Длина 75 мм

Ширина 75 мм

Толщина 1,2 мм

Высота 26,2 мм

Материал сталь

Гальваническое покрытие – цинком

Цвет серебристый металлик

Вес 1 шт.: 60 гр

Упаковка картонная коробка

Одна коробка 10 шт.

Вес одной коробки 0,72 кг