«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Карабин крепления зажима ODWAC из проволоки д=4,0 мм, оцинкованный LUCKY Guy (1упаковка=10шт)  
арт.** **101 04 117 Т1 0К**

Карабин проволочного типа используется для крепления анкерных зажимов ODWAC 15 и ODWAC 22 при монтаже оптического кабеля к опорам с помощью стальной ленты, для круглых и плоских кабелей связи.

Обеспечивает надежное крепление при бюджетной стоимости. Можно использовать с УК-Н-01.

Также может использоваться в хозяйственных целях: крепления брезентовых штор, садовых опрыскивателей, для переноса багажа со стяжным ремнем, на собачьем ошейнике, как рыскало.

Изготовлено из горячеоцинкованной проволоки Ø 4 мм., по ГОСТ 3282-74. Толщина цинкового покрытия 80 гр/м2.

Сделано в России на станках ЧПУ.

Бренд «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Изготовлено в России

Длина: 70 мм

Ширина: 30 мм

Диаметр проволоки: Ø 4 мм

Материал: стальная проволока по ГОСТ 3282-74, покрытие антикоррозийное – горячий цинк толщиной 80 гр/м2

Упаковка: п/э пакет

Фасовка: 10 шт

Вес: 270 гр

Рабочая нагрузка – 140 кг